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Előzmények, feladat meghatározás

A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása – a védművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés – az 1995. évi LVII. Vízgazdálkodási törvényben meghatározottak szerint az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében, vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége. A törvény szerint továbbá a helyi önkormányzatok feladata a legfeljebb két település érdekében álló védőművek létesítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése, és azokon a védekezés ellátása.
A vizek kártételei elleni védekezés részletes feladatait a 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet határozza meg. A rendelet értelmében az árvíz- és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő káros vizek elleni védekezés helyi vízkárelhárításnak minősül, és a védekezésre kötelezettek feladatai közé tartozik a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése. 
Az árvíz és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő káros vizek elleni védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba, csatornákba való visszavezetése a helyi vízkárelhárítás. 

Ennek műszaki feladatai az alábbiak: 

- felkészülés a védekezésre
- a védekezés 
- a védekezés megszűnését követő intézkedések.

Sülysáp Város bel-, és egyes külterületi részeit nagycsapadék esetén a település földrajzi fekvéséből, domborzatából, továbbá a nyílt- és zárt rendszerű csapadékvíz elvezető hálózat fenntartásának, megőrzésének hiányából  adódóan belvizek veszélyeztetik. A településszerkezethez igazodó fejlesztésekre vonatkozóan korábban 1988. évben a Közép-Duna-völgyi Vízgazdálkodási Társulatok Egyesülése által 795-I-P-144 tervszámon "Sülysáp belterületi vízrendezés tanulmányterve" című dokumentáció összeállításával  vízrendezési tanulmányterv készült. A település 2010.12.06-án készített helyi vízkár-elhárítási tervvel rendelkezik. A terv 11. pontban tett előírásai alapján azt évente korszerűsíteni és a módosításokat december 15-ig a Vízügyi Igazgatóságnak meg kell küldeni. 

Jelen dokumentáció Sülysáp Város árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet alapján összeállított helyi vízkár-elhárítási[footnoteRef:1] tervének felülvizsgálata.  [1:  helyi vízkár: védművek hiányában fellépő, lokális ár-, ill. belvízjelenség ] 

Vezető tervező: Szél Sándor (kamarai szám.: 01-11986, VZ-T,  SZVV-3.5.)

A tervet az illetékes vízügyi igazgatóság előzetes szakmai egyetértése után a polgármester hagyja jóvá. A jóváhagyott terv egy példányát a polgármesteri hivatalban kell elhelyezni, míg egy másik példányát pedig az igazgatóságnak vissza kell küldeni.

A tervet napra készen kell tartani, ezért évente felül kell vizsgálni és a változásokat be kell jegyezni, illetve ha nem történt változás, akkor ezt a tényt kell rögzíteni, és erről is értesíteni kell az illetékes vízügyi igazgatóságot. A tervben foglaltak hivatalosan képviselik a polgármester, mint védelemvezető álláspontját a szintektől függő bevédési szándékról, a védekezés tényéről.
A terv legfőbb célja, hogy hatékonyabbá és eredményesebbé tegye a védekezést. 
A módosításokat december 15-ig a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 	Igazgatóság részére meg 	kell küldeni.
A tervben a vízminőségi kárelhárítással nem foglalkozunk. Amennyiben ilyen esemény történik, a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőséget vagy a vízügyi igazgatóságot kell értesíteni.


1. Sülysáp Város bemutatása

1.1. Általános leírás

Sülysáp Város Budapesttől 43 km-re keletre a Gödöllői-dombság nyúlványainak végén helyezkedik el az Alsó-Tápió, Sápi patak és a Szőlőstelepi belvízvédelmi csatorna völgyében. Sülysáp területe 4750 ha, melyből belterület 555,5 ha. Lakosság száma 8254 fő. A települést a 31.sz. másodrendű - Budapest-Jászberény közötti másodrendű országos főút szeli át, valamint itt halad át a Budapest-Újszász-Szolnok villamosított vasúti fővonal is, melyek közvetlen kapcsolatot biztosítanak a fővárossal. 
 [ FORRÁS:  Internet, Wikipédia]


1.2. Domborzat

A Tápió-vidék földrajzi fekvése igen sajátos, három nagy tájegység, a Duna-Tisza-köze, a Tiszántúl és az Északi-középhegység találkozik itt. 
A térség hat kistájba tartozik:
Az Alföld nagytáj Észak-alföldi hordalékkúp-síkság középtájból:
· Hatvani-sík
· Tápióvidék
Duna-Tisza közi síkvidék középtájából:
· Gerje-Perje sík
Közép-Tiszavidék középtájából:
· Jászság
Az Észak-magyarországi középhegység nagytáj Cserhátvidék középtájából:
· Gödöllői Dombság
· Monor- Irsai Dombság
[ FORRÁS:  a földrajzi adottságokat összefoglaló Magyarország Kistájainak katasztere I. II. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, 1990.]

Sülysáp település az előbb felsoroltak alapján a Tápióvidék kistáj egységébe sorolható. A Tápióvidék a Tápió mentén Nagykáta, Sülysáp, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, valamint Tápiógyörgye területét foglalja magában. 
A kistáj 94 és 214  mBf  közötti magasságú DK-i irányba húzódó, mintegy 25 km hosszú, általában 7km széles hordalékkúp-síkság. A Gödöllői-dombságtól jól elkülönül, a Zagyva-Galga hordalékkúp sík felé a határ elmosódott. Az átlagos relatív relief 10m/km2. Az enyhén DK felé lejtő felszín ÉNy-i része az alacsony domblábi hátak és lejtők egyébként a hullámos síkság orográfiai domborzattípusba sorolható. Az eléggé egyveretű felszínen változatosságot a széles, lapos, sekély völgyet kialakító Tápió és a korábbi szárazulati térszínek ÉNy-DK irányba rendeződött garmadabuckái jelentenek. A Felső-Tápió-völgytől É-ra homokos-löszös takarós, mély talajvízű hordalékkúp-síkság húzódik, amelyet főleg barnaföld és csernozjomos barna erdőtalaj borít, de kevés csernozjom is előfordul.  Sülysáp város vízgyűjtő terület, mely  7 dombbal és a hozzájuk tartozó völgyekkel alakítják ki a tájat. Ebből adódóan sajátos vízelvezető rendszerek alakultak ki, melyek fő befogadója az Alsó-Tápió.
 [ FORRÁS:  Tápió menti kistérség környezetvédelmi programja, PESTTERV Kft., 1999. szeptember]

1.3. Éghajlat

Ennek a területnek jellemzője a mérsékelt kontinentális éghajlat. Mérsékelten meleg, száraz éghajlatával összefüggésben jelentős a vízhiány. Az utóbbi időben ugyanakkor az óceáni és a mediterrán befolyások markánsabb megjelenése is tapasztalható. Az uralkodó szélirány az észak-nyugati. Az éves átlaghőmérséklet 10,7 °C fok. A leghidegebb hónap február és egyben a legnagyobb hőingadozás is ebben a hónapban fordul elő. A csapadék mennyisége 536 mm/év, a csapadékmennyiség eloszlása éves szinten nagy szélsőségeket mutat.
[ FORRÁS:  A Nagykátai Kistérség gazdaságfejlesztési koncepciója és programja- helyzetértékelés III. , 2005. november]

1.4. Növény- és állatvilág

A sajátos földrajzi fekvés változatos, ritkaságokban gazdag élővilág kialakulását tette lehetővé. 
A térség természetes és természetszerű élőhelyei az intenzíven hasznosított területek között mozaikosan, a korábbinak töredékére zsugorodva fordulnak elő, természeti értékekben azonban rendkívül gazdagok. A természetes és természetszerű élőhely típusok közül jelentős kiterjedésűek, változatosak és értékekben gazdagok a vízi és időszakosan vizes élőhelyek, a nyílt, száraz pusztai, valamint a fás vegetációjú élőhelyek. 
[ FORRÁS:  A Nagykátai Kistérség gazdaságfejlesztési koncepciója és programja- helyzetértékelés III. , 2005. november]

A Tápiómentén a kutatások eredményeként több mint 30 természetes növénytársulás-típus – köztük jó néhány veszélyeztetett – különíthető el. A védett növényfajok száma 64 és két fokozottan védett növény (csikófark, pókbangó) állománya is él a területen. A térségben a védett gerinctelen állatok 28 faját találták meg ez idáig. A természetvédelmi oltalom alatt álló gerincesek közül itt él (szaporodik) 140 védett és 16 fokozottan védett faj állománya. Megjegyzendő, hogy a rendszeresen, vagy alkalomszerűen átvonuló-, téli vendég és kóborló madárfajok száma is meghaladja a 60-at. A védett és nem védett fajok, a különböző állatközösségek döntően a természetes, vagy természetszerű élőhelyekhez kötődnek. Van jó néhány faj, amely kifejezetten az antropogén területeken él. (pl. jelentős fehér gólya állomány, füsti- és molnárfecske, gyöngybagoly). A települések környezetében élő emlősök közül a vakond, a sün, a házi görény emelhető ki. A felhagyott és működő agyag- és homokbányák a fokozottan védett gyurgyalagoknak és a védett parti fecskéknek adnak otthont.
[ FORRÁS:  Tápió menti kistérség környezetvédelmi programja, PESTTERV Kft., 
1999. szeptember]


1.5. Védett természeti értékek

Országos jelentőségű, védett természeti területek

Sülysápon az országos ökológiai hálózathoz (OÖH) területek jelenleg az Országos Területrendezési Terv (OTRT) alapján határolhatók le. Az érintett földrészleteket a HÉSZ Szabályozási Tervmelléklet ábrázolja.

Ex Lege  védett természeti területek
	
Az 1996. évi LIII. Tv. 23.§. (2) bekezdése értelmében a törvény erejénél fogva („ex lege”) védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Ezen területek egyben országos jelentőségűnek minősülnek.

Állandóan vagy időszakosan működő források: 
Alsó-Tápió patak két baloldali mellékágánál

Országos jelentőségű ökológiai hálózathoz tartozó természeti területek:

Az ide tartozó területek a nemzeti ökológiai hálózat részét képezik. Ezen területek határát a 	településszerkezeti terv térképmelléklet jelöli.

Országos jelentőségű Natura 2000 hálózathoz tartozó  természeti területek

Az ide tartozó területek az európai közösségi jelentőségű természeti védelmi rendeltetésű területnek minősülő, Natura 2000 hálózat részét képezik. A Natura2000 hálózathoz tartozó sülysápi területek jegyzéke:


Sülysáp: 083/28, 085/21, 085/22, 085/23, 085/25, 089/12b, 089/12c, 089/13b, 089/13c, 089/17f, 089/17g,089/19d, 089/19f, 089/24c, 089/24d, 089/25b, 089/25c, 089/28b, 089/28c, 089/29c, 089/29d, 089/34c,089/34d, 089/36b, 089/37b, 089/37c, 089/40f, 089/40g, 089/44b, 089/44c, 089/48b, 089/48c, 089/62b,089/62c, 092, 095, 0163, 0167/1, 0168/16, 0168/17 hrsz.

	Műemlékek listája

− Nepomuki Szent János szobor (hrsz.: 705/1, 705/2, 850)
− volt Grassalkovich-vadászlak (kastély) (hrsz.: 705/1, 706) amely magába foglalja a vadászlak mőemléki környezetét (MK6848)724, 709-711, 872-878, 887-889, 700-706, 697/1-3,699/2
− Általános iskola, volt Sıtér-kastély (hrsz.: 936)
− Kálvária-kápolna és Szentháromság-szobor (hrsz.: 943)
− Római katolikus templom (hrsz.: 944), amely magába foglalja a
volt Sıtér-kastély mőemléki környezetét (MK 6848)933-942, 020/4-7, 980, 943-947, 670-674, 478-479,491-492
− Római katolikus templom (hrsz.: 4266)
− Raktár, volt plébániaház (hrsz.: 4264) és a tápiósülyi r.k.
templom mőemléki környezete (MK 6841) 4256, 4257/1-2, 4260, 4262-4267, 4282, 3939-3942,3944-3945, 3947-3949
 [FORRÁS: HÉSZ]

Természeti területek

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv. 15.§. alapján természeti területnek minősül
	valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek.
	
	Nagy-mocsarina és a Felső-Tápióvölgy Sülysáp és Tápiószecső között
	Jellemző élőhely típusai a kiszáradó mocsarak és sásasok, alföldi mocsárrétek, fűz-nyárliget 	maradványok. Védett halak, kétéltűek, hüllők, madarak és kisemlősök fordulnak elő a területen.


2. A védekezés hidrológiai alapjai, Sülysáp település vízrajza

2.1. A Tápió-Hajta vízgyűjtő területének bemutatása, árvízi vízjárás 

A Tápiómente térség vízgyűjtőire az alábbiak jellemzők:
A térség vízgyűjtő alakja egy ÉNy-DK-i irányban megnyúló ellipszissel közelíthető. Ez a vízgyűjtő alak a morfológia következménye, hiszen a terület vízfolyásai és az őket közrefogó domborulatok jellegzetesen ÉNy-DK-i futásúak, a hosszanti tektonikus törésirányok haladását követve. Erre merőlegesen keresztirányú törések is jelentkeznek a területen, melyek a dombsorokat részekre szabdalják. Ilyen törésen halad az Alsó-Tápió Mende és Sülysáp között, de tőle D-re a Gombai-patak is. Ezen kívül még egy É-D-i merev szerkezeti vonal nyomozható a területen a Zagyva felső folyásainak irányát követve. A vízgyűjtő DK-i részén a szerkezeti töréseket már elfedik a fiatal üledékek és a dombsor belesimul az Alföld síkjába.
A vízgyűjtő legmagasabb pontja a Gödöllő határában lévő szárítópusztai Juharos-hegy, mely 307m tengerszint feletti magasságú. Ezzel szemben DK-en Tápiószentgyörgynél a terep már csak mindössze 90 méterrel emelkedik a tengerszint fölé.
A vízgyűjtőterületet É-on a vízállásos hajlatokkal sűrűn szabdalt Hajta-vidék határolja. A terület lecsapolására a két világháború között történtek kezdeményezések, átfogó rendszerezése az 1960-as évek elején valósult meg, ekkor készültek el a Farmos I-II. tározók is. A Tápió-Hajta vízrendszer vízfolyásainak átfogó vízrendezése az 1960-as évek elején kezdődött, a munkák az 1970-es évek végén fejeződtek be. Az 1980-as évek elején megkezdődött az Alsó-Tápió, a Felső-Tápió felújítása, illetve a Hajta, Bibicfészeki-ág, a Horgas-ér rendezése. Napjainkig a vízfolyások mederrendezése kizárólag vízgazdálkodási szemléletű, a rendezések célja a vizek minél rövidebb idő alatti, kártétel nélküli levezetése. A vízgyűjtőrendszerben ugyanezen időszak alatt 11db tározó létesült, elsősorban mezőgazdasági célú hasznosítással. A Tápió-Hajta vízrendszer kisebb területei egyes meteorológiai helyzetekben vízkár veszélyessé válnak. Ezeken a területeken általában magas a talajvíz, és a felszíni vízelvezető hálózat fenntartása nem folyamatos, így az összegyűlt vizek elvezetésére nem, vagy csak részben alkalmasak. Ezért a mélyebb fekvésű területeken (Gomba, Bénye, Káva, Nagykáta) viszonylag gyakori a helyi vízkár. Az Alsó- és Felső-Tápió térségében főleg a vízfolyások parti sávja, ill. a lefolyástalan, mély fekvésű területek veszélyeztetettek. Ennek nagysága összesen 1630ha. A Hajta vízrendszerében a helyi vízkár veszélye gyakorlatilag az egész szétterülő, lapos völgyet összesen 4300 ha területen érinti. Ennek 15%-a elmocsarasodott, nádas terület. Az Egyesült-Tápió vízgyűjtőterületéből 3770 ha veszélyeztetett. A Gerje-Perje vízrendszer csak perifériálisan érinti a kistérséget, a belvíz elvezetési célra kiépült csatornarendszer az év nagy részében alig szállít vizet, térségünkben szerepük csak a ritka árvizes időszakban van.
Az egész vízrendszerre jellemző, hogy a vízfolyások rövid idő alatt feliszapolódnak, amit a helyi talajadottság, a területet jellemző erózió és defláció, valamint az ezekhez társuló nem megfelelő mezőgazdasági talajművelés okoz.
A térségben a Hajta-patak által érintett települések: Farmos, Dány (Dányi-ág), Kóka (Kókai-ág, Dányi-ág), Nagykáta (Kerektói-ág), Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta (Kerektói-ág), Tóalmás, Valkó (Valkói-ág), Vácszentlászló, Zsámbok. A Tápióvidék a Tápió mentén Nagykáta, Sülysáp, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, valamint Tápiógyörgye területét foglalja magában. 

Árvízi vízjárás

A Tápióvidék fő vízfolyása a Felső-Tápió patak, amely egyre szélesedő DK-i irányú völgyben folyik, Tápiószentmártonnál egyesül az Alsó-Tápióval és Egyesült-Tápió néven folyik tovább. Az Alsó-Tápió vízrendszerét dombvidéki jellegű vízfolyások, a nagyvizek gyors levonulása és a kis esésű szakaszok feliszapolódása jellemzi. Az Alsó--Tápión tározók nem létesültek. A tápiószecsői halastavakat elsődlegesen árvízcsúcs csökkentő céllal létesítették 1982-ben. A kistáj gyenge lefolyású terület. Árvizek hóolvadáskor, ritka nagy esők alkalmával keletkezhetnek. Az év második felében a vízfolyások ki is száradhatnak. A felszíni vizek kihasználtsága megközelíti a 100%-ot. A térség nem kiemelt vízminőség-védelmi terület. Vízfolyása a Tápió-patak és mellékágai (Hajta-, Pándi-, Gombás-, Sári-, Alsó-Tápió, Felső-Tápió-patak) jelenleg I-II. osztályú felszíni víznek minősül, közvetlen terhelése nem jelentős. 

A Tápió vízrendszer vízfolyásait kisvízi periódus jellemzi. Ennek oka, hogy a júliustól októberig lehulló csapadék nagy része beszivárog a vizet áteresztő talajba. A tavaszi és késő őszi esőzések csak kisebb áradásokat idéznek elő. A tél végi hóolvadások által okozott nagyobb árvizek levonulási ideje 4-10 nap. Kisebb, dombvidéki jellegű vízgyűjtőkön a nyári felhőszakadások okoznak komolyabb árvizeket.  Az Alsó- és Felső-Tápió árvizei általában időben eltolódnak, nem okozva veszélyt az árhullámok egybeesésével. Ennek oka az, hogy a Felső-Tápió kisebb, keskeny vízgyűjtőterületéről a vizek lényegesen hamarabb lefutnak, mint az Alsó-Tápió vízgyűjtőjéről. A Tápió vízrendszerében a jég zajlása nem okoz problémát, a téli jegesedés csekély mértékű.  A jégréteg átlagos vastagsága 4-12 cm. 
[ FORRÁS:  Tápió menti kistérség környezetvédelmi programja, PESTTERV Kft., 1999. szeptember]

Korábbi védekezési tapasztalatok (helyi vízkár események)

2004 évben egy átlagot meghaladó intenzitású, szélviharral érkezett zápor következett be, melynek jelentős részét sem az Alsó-Tápió, sem az árkok nem tudták elvezetni, így a víz elöntötte a Vasúttól a Szivafasor út, Szabadság út, Piac tér, Patak sétány és a Kis köz közötti területet  egészen a 31.sz. másodrendű főútig. A víz behatolt a pincékbe és azokba az ingatlanokba, amelyek nem rendelkeztek magasított kerítésalappal és homokzsákkal sem tudták őket megvédeni.

1999 évben bekövetkezett nagycsapadékot nem voltak képesek a vízelvezető árkok és az Alsó-Tápió befogadni, így a Patak sétány, Szent István tér környékén számos ingatlan elöntésre került.



2.2. Természetes és mesterséges vízfolyások

Természetes vízfolyások

► Alsó-Tápió-patak
A Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat kezelésében álló 20+935 - 23+535 km szelvények közötti szakasz húzódik a település D-i határán átszelve a város belterületét . 
helyrajzi számai: b3882/1, (b3882/2, b3882/3 vízállás besorolású terület) Össz. Terület: 3,2471 ha külterületi helyrajzi számok: 0406/5, 0406/7,0466,0457/15,0457/14,0273/6,0284/10 Össz. Terület: 8,2852 ha Vízjogi engedélyének vízikönyvi száma: 8/6/37

► Sápi-patak 
Az Alsó-Tápió 23+535 km szelvényében köt az Alsó-Tápióba. A Gödöllői-dombságból érkező - Sápi tavak (Kisteleki-tározó) által duzzasztott - vizeket vezeti le. Hossza: 0+000 - 7+400 km.
kezelő: Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat, belterületi szakasz: 0+000-3+285km
Vízjogi engedélyének száma: H-49673-3/1990 vksz:8/6/37
Helyrajzi számai: 0183, 0468/4, 164/1, 160, 598, Össz. terület.: 3,0101 ha


Mesterséges vízfolyások

►Szőlőstelepi-ág 
belvízvédelmi csatorna: funkciója  rendezésével a Szőlőstelep lefolyástalan, pangó vizeinek elvezetése lenne, hrsz: 3177
vízjogi engedély szám: vízjogi engedélyt felkutatni nem sikerült
Kezelő: Sülysáp Város Önkormányzat

 
2.3. Állóvizek

► Sápi-tavak (0167/1 hrsz.)
Sápi-patak 3+090 - 5+120 km szelvényben létesített völgyzárógátas mederelzárással duzzasztott 3 tóból álló tározó, amelyet kb. 30 évvel ezelőtt létesítettek. 
üzemeltető: Kárpáti Zoltán (tel.: 06/30-3045452) Horgászati célú hasznosítás, 
vízjogi engedély száma: H-35.128-87, vksz:8.6/3/32

Összes területe: 30,4559 ha.  
I-es tó: 15,3 ha, üzemi vízszint: 159 mBf, árapasztó átbukási szint:159,5 mBf
II-es tó: 6,9 ha, üzemi vízszint: 160,5 mBf, árapasztó átbukási szint:161 mBf
III-as tó: 5,2 ha, üzemi vízszint: 162 mBf, árapasztó átbukási szint:162,5 mBf

Térfogat, tárolt vízmennyiség összesen: 331100 m3

I-es tó: 170600 m3
II-es tó: 75300 m3
III-as tó: 85200 m3

A tórendszerben 18db saját forrás található. A völgyzárógát I.sz. leeresztő zsilip mellett található vízmérce 4,43 m-es vízállás mellett mért geodéziai adat 158,23 mBf tengerszint feletti magasságnak felel meg. 
Völgyzárógátak formája trapéz alakú. 
Méretei:
talpszélesség: 20m
magasság: 5m
gátkorona szélessége: 8m
rézsű: 1:1,2

3. Veszélyeztetett létesítmények

3.1. Árvíz által veszélyeztetett létesítmények

A települések ár- és belvíz 	veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003.(XII.9.) KvVM-BM együttes 	rendeletben a 	veszélyeztetett települések között Sülysáp Város nem szerepel, árvízvédelmi szakasszal nem rendelkezik. 
A tavaszi és késő őszi esőzések csak kisebb áradásokat idéznek elő. A tél végi hóolvadások által okozott nagyobb árvizek levonulási ideje 4-10 nap. Kisebb, dombvidéki jellegű vízgyűjtőkön a nyári felhőszakadások okoznak komolyabb árvizeket.  Az Alsó- és Felső-Tápió árvizei általában időben eltolódnak, nem okozva veszélyt az árhullámok egybeesésével.
A Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat által korábban történt adatszolgáltatás alapján a mértékadó vízhozam esetén a 100 éves statisztikai átlag adatok alapján 50 évenként fordul elő olyan nagymértékű csapadék, hogy az elérje, vagy meghaladja az NQ3%=39,4m3/sec vízhozamoz, ami a város alacsonyabb részén fekvő ingatlanokat veszélyeztetheti.

Elöntéssel veszélyeztetett terület: Sülysáp belterületén az Alsó-Tápió patak mentén található mélyebb fekvésű ingatlanok, különösen a Piac tér és környékén.(Kender  köz, Kiskókai út közötti belterületi szakasz) 
Védekezési tapasztalatok kimondottan a Felső- és Alsó-Tápió patak egyidejű áradásából adódóan nem állnak rendelkezésre, mivel elsősorban a vízelvezető létesítmények hiányosságai miatt bekövetkező helyi vízkár események kialakulására volt példa, így Sülysáp település esetén a helyi vízkárok elleni védekezésre kell összpontosítani.


3.2. Helyi vízkár által veszélyeztetett létesítmények

3.2.1. Elöntéssel veszélyeztetett területek

1. Kossuth L. u. 193-219. ingatlanok (Sápi-patak)

Érintett ingatlanok: 408/1-490 hrsz.
A patak magas vízállásánál, nagy esőzésénél a mélyebb fekvésű területeken található, környező házak kertjeiben megjelenik a víz.
 
2. Hevesy park és környéke - Kossut L u. 119-171. hrsz (Sápi-patak.)

Érintett ingatlanok: 453/1-490 hrsz.
A patak magas vízállásánál, nagy esőzésénél a mélyebb fekvésű területeken található, környező házak kertjeiben megjelenik a víz, esetenként az ingatlanok bevédése is szükséges lehet.
Általánosságban napjainkban a Sápi-patak belterületi szakaszán a fenntartási munkák hiánya mutatkozik, a meder 100%-os benőttséget mutat, amely kimondottan magas kockázati tényezőt hordoz, egy esetleges nagycsapadék bekövetkezése esetén.

3. Szent István tér - Patak sétány (Alsó-Tápió)

Érintett ingatlanok:3967/1-10, 3996/10-Piactér, 3996/4-9, 3996/19, 3997-4018 hrsz.
Nagycsapadék esetén a vízelvezető árkokból a főbefogadó Alsó-Tápió patakba érkező vizek a patak vízállását megemelik. Az Alsó-Tápió jobb part terepmagasságai és a partél lényegesen mélyebben fekszik, mint a balparti rész, így a jobb parti területek elöntésre kerülhetnek. Általánosságban napjainkban az Alsó-Tápió vízfolyás belterületi szakaszán a fenntartási munkák hiánya mutatkozik, a meder 100%-os benőttséget mutat, amely kimondottan magas kockázati tényezőt hordoz, egy esetleges nagycsapadék bekövetkezése esetén.

4. József Attila u. 70-86. (Szőlőstelepi-ág)

Érintett ingatlanok:1720-1729 hrsz. A Szőlőstelepi ág a topográfiai térkép szerint a Szőlősteleptől ÉK felé található Kókai út irányából érkezik, azonban a helyszínbejárás alkalmával ennek nyomát sem láttuk. A 0404/25 hrsz. külterületi ingatlant kellene keresztülszelnie, azonban azt tapasztaltuk, hogy az említett ingatlan földdel feltöltött depóniákból áll. Az ingatlan DNy-i határán található belterületi lakóházak kertjei lényegesen mélyebb fekvésűek, mint a depóniák. Nagycsapadék esetén ebből az irányból a József A. u. 70-86. között található ingatlanokat a víz elöntheti.

5. Szőlőstelepi -ág Mátyás K. u.- Magdolna úti áteresz közötti szakaszon

Érintett ingatlanok: gyakorlatilag valamennyi ingatlan a Szőlőstelepi-ág jobb-, és balpartján egyaránt. A meder feliszapolódott, fenntartási munkák elvégzésének hiányosságai tapasztalhatóak. A Magdolna utcai áteresz folyásfenék szintje (141,23 mBf) 23cm-el magasabban van, mint a Mátyás K. u. - Tavasz D100 áteresz folyásfenék szintje (141 mBf). Ennek következtében az amúgy is feliszapolódott, benőtt vízelvezető árokban (Szőlőstelepi ág) a víz nem tud lefolyni, amely nagycsapadék esetén a csatorna melletti ingatlanokat veszélyezteti.

3.2.2. Csapadékvíz elvezető hálózat

A településszerkezethez igazodó fejlesztésekre vonatkozóan korábban 1988. évben a Közép-Duna-völgyi Vízgazdálkodási Társulatok Egyesülése által 795-I-P-144 tervszámon "Sülysáp belterületi vízrendezés tanulmányterve" című dokumentáció összeállításával  vízrendezési tanulmányterv készült. A csapadékvizek fő befogadója a Sápi-patak, az Alsó-Tápió és a Szőlőstelepi-ág. A település alapvetően dombvidéki jellegű így a csapadékvíz elvezetés ehhez igazodik. A település csapadékvíz elvezető hálózatáról részünkre rajzot biztosítani nem tudtak. A 2010. évben elkészített, jelen dokumentációval felülvizsgált helyi vízkár-elhárítási terv megállapításai és a helyszínbejárás tapasztalatai alapján "...a település vízelvezető rendszerének műszaki állapota megfelel a követelményeknek..." A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen található vízikönyvi nyilvántartásban az alábbi, csapadékvíz elvezetéssel összeköthető vízjogi engedélyeket sikerült felkutatni:
- Sülysáp Tesco Áruházak Zrt. csapadékvíz elvezetés, száma: 2829-10/2008.
- Sülysáp Önkormányzat településközpont csapadékvíz elvezetés, száma: 21636-12/2008
Úgy látjuk, hogy a jövőben szükséges a település vízrendezési célú felmérése, melyet jelen dokumentációba fejlesztési javaslatként beillesztünk. A Szőlőstelepi-ág, mint főgyűjtő rendezése feltétlenül szükséges.
A település csapadékvíz-elvezető rendszeréhez, vízrendezéséhez köthető vízjogi engedélyt felkutatni nem sikerült. A csapadékvíz elvezető hálózat kezelője az Önkormányzat. (Faluszolga Kft.)
Felszíni vízelvezető rendszer hossza: 46km
Zártrendszerű csapadékvíz-elvezető rendszer hossza:1,05km
a.) Móra Ferenc Általános Iskolától az Alsó-Tápióig 240fm - 800Ø
b.) Kossuth L út.					   80fm - 800Ø
c.) Dózsa Gy. u. 5-től Alsó-Tápióig			   80fm - 300Ø
d.) Dréncsövezés Csokonai út			  400fm - 200Ø
e.) Dréncsövezés Dózsa Gy. u.			  100fm - 200Ø
f.) Dréncsövezés Teleki P.-Balassi B. u.		  150fm - 200Ø

- önkormányzati tulajdonú övárok, övgát: 			     1km
- csapadékvíz átemelő szivattyúállás 			      2db
	- Állami Közútkezelő KHT kezelésben lévő útárok	             17,4km
	- Állami Közútkezelő KHT kezelésben lévő műtárgyak	   21db



3.2.3. Szennyvízelvezető hálózat

A település zárt szelvényű szennyvízelvezető hálózattal, szennyvíztisztítóval pillanatnyilag még nem rendelkezik. A kommunális szennyvíz gyűjtése zárt gyűjtőaknákban megoldott az egyes ingatlanoknál. Szippantás a Faluszolga Kft-től rendelhető. A Tápió-vidéki szennyvízberuházás  KEOP 1.2.0. konstrukció keretében a "Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása" elnevezésű nagyprojekt kapcsán a hálózat és szennyvíztisztító telep  jelenlegi kiépítése, létesítése folyamatban van. A tervezési terület a projektben a 2.sz. kisrégió:Sülysápi kisrégió elnevezést kapta. A létesülő új szennyvíztisztító befogadója az Alsó-Tápió lesz. A projekthez kapcsolódóan 1556-4/2007 számon vízjogi létesítési engedély került kiadásra az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által. A csatornázási munkálatok lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzések megtörténtek, a munkák 2013-. márciusában megkezdődtek. A szennyvízelvezető hálózat kivitelezését 2014. második félévre kell befejezni a próbaüzem egyidejű megkezdésével. Az Önkormányzatnál a beruházással kapcsolatos részlettervek rendelkezésre állnak.
 
4. Védelmi létesítmények

4.1.  Műtárgyak

A település közigazgatási területén található műtárgyjegyzék: Ø. Önkormányzati kezelésű elzáró műtárgy nincs.



4.2. Árvízcsúcs csökkentő tározók, kijelölt szükségtározók
	
	Árvízcsúcs csökkentő tározó a település külterületi részén Kisteleki tározó (Sápi-	tavak)
Sápi-patak 3+090 - 5+120 km szelvényben létesített völgyzárógátas mederelzárással duzzasztott 3 tóból álló tározó, amelyet kb. 30 évvel ezelőtt létesítettek. 0167/1 hrsz.
üzemeltető: Kárpáti Zoltán (tel.: 06/30-3045452) Horgászati célú hasznosítás, 
vízjogi engedély száma: H-35.128-87, vksz:8.6/3/32
Összes területe: 30,4559 ha.  Átlagos mélység 1-1,2m, zsilipnél 3-4m
I-es tó: 15,3 ha, üzemi vízszint: 159 mBf, árapasztó átbukási szint:159,5 mBf
II-es tó: 6,9 ha, üzemi vízszint: 160,5 mBf, árapasztó átbukási szint:161 mBf
III-as tó: 5,2 ha, üzemi vízszint: 162 mBf, árapasztó átbukási szint:162,5 mBf

Térfogat, tárolt vízmennyiség összesen: 331100 m3
I-es tó: 170600 m3, II-es tó: 75300 m3, III-as tó: 85200 m3
A tórendszerben 18db saját forrás található. A völgyzárógát I.sz. leeresztő zsilip mellett található vízmérce 4,43 m-es vízállás mellett mért geodéziai adat 158,23 mBf tengerszint feletti magasságnak felel meg. 
Völgyzárógátak (3db) formája tarpéz alakú. Koronamagasságuk üzemi vízszint+1,5m
Méretei:
talpszélesség: 20m
magasság: 5m
gátkorona szélessége: 8m
rézsű: 1:1,2
	Tulajdonosok
	Hornik Béla (8500 Pápa, Eszterházi út 52., tel.: 06/30 9324300)
	Kárpáti Zoltán (2241 Sülysáp, Kossuth L. u. 164.)
	Dr. Szigeti Krisztina Éva (Bp. XIV. Páskomliget u. 5.)

4.3. Föld depóniák 

A település területén védekezési céllal elkülönített földdepónia nem található. Egyéb
földdepónia 0404/25 hrsz. külterület


5. A helyi vízkár elleni védekezés végrehajtása

A helyi vízkárelhárítás fokozatait minden esetben a helyi védelemvezető (polgármester) állapítja meg és a fokozatnak megfelelően rendeli el az ügyeleti szolgálatot és tájékoztatja a területileg illetékes vízügyi igazgatóságot és a Helyi és Megyei Védelmi Bizottságot a fokozat elrendeléséről. 

I. fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, ha a település csapadékvíz elvezető csatorna rendszere 80 %-os telítettséget mutat, szivattyúzási igény jelentkezik, vagy egyes mély fekvésű település-részeken kisebb elöntés keletkezik, és további kedvezőtlen belvízi helyzet várható.
A védelemvezető feladatai:
- felméri a vízelvezető csatornák, a zsilipek, a műtárgyak,  átereszek állapotát.
- kezelésébe tartozó csatornákon belvízelvezető,  csapadékelvezető műveken gondoskodik a 
 		  vízfolyást gátló akadályok eltávolításáról 
- megszervezi a nappali figyelőszolgálatot
- fokozottan figyelteti a veszélyeztetett területeket és a korábban belvízkárt szenvedett ingatlanokat 
- amennyiben lehetőség van rá, gondoskodik a vizek kormányzásáról (a vízügyi igazgatóság, illetve a
  vízgazdálkodási társulat egyetértésével!) 

II. fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, amikor a folyamatos vízelvezetés ellenére a csapadékvíz-elvezető csatornák telítettek, a szivattyúzási igény egyre növekszik és a meteorológiai előrejelzés alapján további csapadék várható.
A védelemvezető feladatai: 
(az I fokú készültségre előírtakon túlmenően)
- gondoskodik a szállítható szivattyúk készenlétbe helyezésérő illetve üzembe állításáról 
- felméri a víz visszatartásra, belvíz tározásra alkalmas helyeket

III. fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, amikor a mélyebb fekvésű területek, utcák, pincék, víz alá kerültek és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak állagát vízkár fenyegeti.
A védelemvezető feladatai: 
(az I-II fokú készültségre előírtakon túlmenően):
- gondoskodik a vízvisszatartásról illetve a víztározásra alkalmas helyekre történő bevezetésről (a vízügyi igazgatóság, illetve a vízgazdálkodási társulat egyetértésével!)




Az OMSZ Előrejelzési Főosztály, Időjárás-előrejelző Osztály  megkeresésével (WEB: www.met.hu, email: service@met.hu) tájékozódni kell a vízgyűjtőn várható további csapadékviszonyokról.

Rendkívüli védekezési készültséget a területileg illetékes vízügyi igazgató felterjesztése alapján a kormány akkor rendel el, ha rendkívüli hidrometeorológiai helyzetben a helyi vízkár veszély nagy térségre - több vízgyűjtőre; - terjed ki. Ebben az időszakban a helyi vízkárveszélyes területen lévő önkormányzatok védekezési munkáit összehangoltan kell végezni, a megyei védelmi bizottság által koordinálva.
A védekezési feladatok meghatározása iránymutató,  a kialakult védekezési helyzettől függően a védelemvezető utasítására attól való eltérés lehetséges!

Helyi vízkár elleni védekezéshez kapcsolódóan 6db védekezési pontot jelöltünk ki. 
(ld. Rajzmellékletek)

1. Kossuth L. u. 193-219. ingatlanok (Sápi-patak)

Érintett ingatlanok: 408/1-490 hrsz.
A patak magas vízállásánál, nagy esőzésénél a mélyebb fekvésű területeken található, környező házak kertjeiben megjelenik a víz. 
Védekezés: szükség szerint az ingatlanok homokzsákkal történő bevédése. Udvarokról történő szivattyúzás nem javasolt, csak ha a víz közvetlenül az ingatlant  veszélyezteti. (Esetenként a terepszint a Sápi-patak jelenlegi folyásfenék szintjénél mélyebben fekszik)
 
2. Hevesy park és környéke - Kossut L u. 119-171. hrsz (Sápi-patak.)

Érintett ingatlanok: 453/1-490 hrsz.
A patak magas vízállásánál, nagy esőzésénél a mélyebb fekvésű területeken található, környező házak kertjeiben megjelenik a víz, esetenként az ingatlanok bevédése is szükséges lehet.
Védekezés: szükség szerint az ingatlanok homokzsákkal történő bevédése. Udvarokról történő szivattyúzás nem javasolt, csak ha a víz közvetlenül az ingatlant  veszélyezteti. (Esetenként a terepszint a Sápi-patak jelenlegi folyásfenék szintjénél mélyebben fekszik)

3. Szent István tér - Patak sétány (Alsó-Tápió)

Érintett ingatlanok:3967/1-10, 3996/10-Piactér, 3996/4-9, 3996/19, 3997-4018 hrsz.
Nagycsapadék esetén a vízelvezető árkokból a főbefogadó Alsó-Tápió patakba érkező vizek a patak vízállását megemelik. A jobb parti területek elöntésre kerülhetnek. 
Védekezés: szükség szerint az ingatlanok homokzsákkal történő bevédése. Szivattyúzás a pincékből nem javasolt. 

4. József Attila u. 70-86. (Szőlőstelepi-ág)

Érintett ingatlanok:1720-1729 hrsz. Az érintett belterületi lakóházak kertjei lényegesen mélyebb fekvésűek, mint a 0404/25 hrsz. külterületi ingatlanon található depóniák. Nagycsapadék esetén ebből az irányból a József A. u. 70-86. között található ingatlanokat a víz elöntheti.
Védekezés: szükség szerint az ingatlanok homokzsákkal történő bevédése, amennyiben lehetséges. Amennyiben a Szőlőstelepi ág rekonstrukció megtörténik a védekezés elkerülhető, egyébként az ingatlanok külterületi telekhatára mentén övárok létesítésével meg kell kísérelni az érkező vizek felfogását, összegyűjtését. Munkagép szükséges. 





5/A. 	Szőlőstelepi -ág Mátyás K. u.- Tavasz u. kereszteződés környéki ingatlanok

Érintett ingatlanok: gyakorlatilag valamennyi ingatlan a Szőlőstelepi-ág jobb-, és balpartján egyaránt. A Magdolna utcai áteresz folyásfenék szintje (141,23 mBf) 23cm-el magasabban van, mint a Mátyás K. u. - Tavasz D100 áteresz folyásfenék szintje (141 mBf). Ennek következtében az amúgy is feliszapolódott, benőtt vízelvezető árokban (Szőlőstelepi ág) a víz nem tud lefolyni, amely nagycsapadék esetén a csatorna melletti ingatlanokat veszélyezteti.
Védekezés: szükség szerint az ingatlanok homokzsákkal történő bevédése, amennyiben lehetséges. Amennyiben a Szőlőstelepi ág rekonstrukció megtörténik a védekezés elkerülhető, egyébként szükség szerinti mennyiségű szivattyúállások (3-4db) kiépítésével a Magdolna úti áteresz irányába kell a vizet eljuttatni.  

5/B. 	Szőlőstelepi -ág - Magdolna utcai áteresz

A Magdolna utcai áteresz folyásfenék szintje (141,23 mBf) 23cm-el magasabban van, mint a Mátyás K. u. - Tavasz D100 áteresz folyásfenék szintje (141 mBf). Ennek következtében Szőlőstelepi ágon érkező víz nem tud lefolyni.
Védekezés: A víz átemelése szivattyúval a MÁV áteresz irányába. Szivattyúigény: 2db 

	Az átlagot meghaladó esőzés miatt veszélyeztetett ingatlanok

	Utcanév
	Házszám
	Lakások száma /db/
	Lakosok száma
 /fő/

	Alsó-Tápió patak közelében fekvő ingatlanok

	Pesti út
	51-55.
	5
	11

	Malom u.
	5-35
	10
	27

	Kiskókai út
	1/b-1/f
	6
	18

	Patak sétány
	
	5
	15

	Szent István tér
	18-25
	8
	29

	Szőlőstelepi-ág közelében fekvő ingatlanok

	Tavasz.u
	
	3
	10

	József A. u.
	
	33
	105

	Sápi-patak közelében fekvő ingatlanok

	Alkotmány u.
	6-14
	10
	28

	Gáspár köz
	2-20
	10
	24

	Szent I. iskola Dózsa Gy.u.
	110
	1
	-

	Dózsa Gy. u.
	1-7
	4
	11




A veszélyeztetett területek kiürítésének, mentésének leírása - mentési terv ld. 6.sz melléklet. (Az Alsó-Tápió kiöntése során veszélyeztetett területre, illetve a Tápiósáptól Nyugatra lévő Sápi tavak víztározó gátjának átszakadása esetén veszélyeztetett területre vonatkozóan.)

- Alsó-Tápió elöntés esetén a vízfolyás jobb és balparti ingatlanjainak kiürítése szükséges Szilvafasor- Kiskókai út által határolt szakaszon.

- Sápi tavak drasztikus vízszintemelkedése miatt az árapasztó által elvezetett, Sápi-patakba érkező nagy mennyiségű víz következtében, vagy gátszakadás esetén a Sápi-patak menti ingatanok kiürítése szükséges a teljes belterületi szakaszon.
Az átlagot meghaladó vízmennyiség a domborzati viszonyok miatt először a 3-as tó vízszintjét emeli meg, a másik két tó vízszint emelkedéséhez viszonyítva minimálisan 50 cm-el és éri el azt a vízmagasságot, hogy az árapasztón elindul a víz a 2-es tóba, ezt követően a 2-es tó vízmagasságának emelkedése minimálisan 50cm-el indítja el az 1-es tóba a szint feletti vizet, ahol szintén az 50cm-es vízszint emelkedést követően az árapasztón keresztül elindul a víz a falu felé. A gátkoronák feletti vízátfolyás nem következhet be, mert az 50cm-t meghaladó vízmennyiség a gátak mellett. A tavak vízutánpótlása az időjárás függvényében változik, ami befolyásolhatja a város veszélyeztetettségét.
A tavak és az Alkotmány út közötti távolság cca. 2 km, a korábbi tapasztalatok alapján a víz terjedési sebessége és a domborzati viszonyok alapján 30 perc alatt éri el az Alkotmány utcai átereszt. Ez a vízmennyiség a telítettségig - az Alkotmány u.-tól a Sápi patak vasút alatti aluljáróig a 10m2 és 26m2 felületű átereszek között folyik el, illetve elszivárog a talajba. A többi víz visszaduzzad és folyamatosan önti el az egyre magasabban fekvő területeket.
A Kender köz és az Alvég köz közötti szakaszon a víz az Alsó-Tápió meder és az átereszek kapacitásának függvényében - 15m2 és 45m2 felületű átereszek között - elfolyik. A többi víz visszaduzzad és folyamatosan önti el az egyre magasabban fekvő területeket.
Az egyidejű gátszakadás esetén minimális az esély a mélyebb területeken élő lakosság kimenekítésének még akkor is, ha a tárolt víz nem egy időben zúdul a településre.

Mentés helyi műszaki vezetője: Cseri Tamás- védelemvezető-helyettes Faluszolga Kft. (adatok, elérhetőségek ld. 3.sz. melléklet)
Műszaki mentő gépi raj 9 fő
Műszaki mentő kézi raj: 10 fő
A műszaki mentő rajok  - melyek tagjai a Faluszolga Kft. alkalmazottai - riasztása Sülysáp Város riasztási terve alapján történik, külön riasztási terv jelen a rajoknak nincs, a riasztást a polgármester rendeli el a rajparancsnokok felé, a rajok tagjainak a riasztását a rajparancsnokok végzik, akik megjelölik a feladat végrehajtás helyét, a beérkezés idejét.
A Faluszolga Kft. éjszakai szolgálatot működtet, a Kft. ügyvezető igazgatójának intézkedése szerint a szolgálat "besegít" az állomány riasztásába, szükség szerint a feladat végrehajtás helyére történő beszállításba.


6. A védekezés megszűnését követő intézkedések

A készültség megszűnését követő 30 napon belül a védekezésről összefoglaló jelentést kell készíteni, és azt az illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóság, katasztrófavédelmi igazgatóság és megyei védelmi bizottság részére meg kell küldeni. A 232/1996 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján az összefoglaló jelentés tartalmi követelménye:

1. Meteorológiai helyzet 
2. Hidrológiai helyzet
3. Készültségi adatok (táblázatos formában mellékelve)
4. A védekezés részletes ismertetése
5. Mentés-kiürítés
6. Anyagfelhasználás (napi bontásban)
7. Gépek- és szállítóeszközök igénybevétele (napi bontásban)
8. Létszámkimutatás (napi bontásban)
9. A védekezés becsült költségei (napi bontásban)
10. Elöntések észlelése, bejelentése
11. Védekezési tapasztalatok, javaslatok

Helyreállítás
A készültségi fokozatok visszavonása után a helyreállítási munkák megkezdődnek. Az ideiglenes védműveket vissza kell bontani. El kell végezni a takarítást, fertőtlenítést az elárasztott, vízzel érintkezett területeken. A kárfelmérést meg kell kezdeni. Az életveszélyes romokat el kell bontani. A visszabontott, védekezéshez újból felhasználható anyagokat raktározni kell, az elhasznált készleteket pótolni kell.
 A védekezés megszűnése után a védelemvezető gondoskodik:

· A védekezés megszűntéről való tájékoztatásról (2.sz. mellékletben felsorolt szervezetek, társközségek és a lakosság felé)
· A védelmi művek felülvizsgálatáról, a legsürgősebb helyreállítások elvégzéséről
· Összefoglaló jelentés készítéséről, mely a védekezési munkákat és a szükséges helyreállításokat, valamint a védekezési tapasztalatokat-javaslatokat tartalmazza Az értékelés 1-1 példányát a képviselő-testület és a KDV-VIZIG kapja meg. 

Az árvízi és belvízi vészhelyzetben az alábbi veszélyeztetettségek következnek be, melyek szükségessé teszik a mentesítést és a fertőtlenítést:
· súlyos, halálos lefolyású, tömegesen megjelenő kórokozó, vagy megjelenésének lehetősége, amely származhat kórokozót ürítő embertől, kórokozót tartalmazó holttesttől, kórokozóval szennyezett élelmiszerből, vízből, állattól, vagy állati tetemből
· ivóvíz bázisok megsemmisülése, szennyeződése, fertőzése
· környezet veszélyes anyaggal és veszélyes hulladékkal való szennyeződése
· élelmiszer, gyógyszer megsemmisülése, szennyeződése, fertőződése
· épületek, közművek megsemmisülése, szennyeződése, fertőződése

Ezen következmények csökkentésére, megszüntetésére az állat- és növényvédelmi, valamint a közegészségügyi szolgálatok vezetésével a polgári védelmi szolgálat RBV munkacsoport, elsősegélynyújtó, ellátó, műszaki-mentő szolgálatok is együttműködnek az alábbiakban:
· kárfelmérés
· földi és légi rovarirtás
·  rágcsálóirtás 
· állati tetemek gyűjtése, szállítása, elföldelése, megsemmisítése
· veszélyes anyagok, műtrágyák összegyűjtése, környezeti károk felszámolása
· lakó-, közösségi-, mezőgazdasági és ipari épületek, létesítmények mentesítése, fertőtlenítése
· terület mentesítése, fertőtlenítése
· víznyelő helyek, vízellátó hálózatok mintázása, újra üzembe helyezése és sűrített ellenőrzése
· takarmány ellenőrzése, szétválogatása, megsemmisítése
· élelmiszer ellenőrzése, szétválogatása, megsemmisítése
· sűrített mintavételezés a víz visszavezetésénél, vízkivételnél, vízhasználatoknál
· tilalom elrendelése: állatitatási 
· védőöltözet biztosítása

A vett minták értékelését az alábbi laboratóriumok és szervezetek végzik: 
· Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv területileg illetékes kirendeltsége
· Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
· Növény- és talajvédelmi Igazgatóság területileg illetékes szerve
· Vízkivételi művek laboratóriumai
· egyéb, más vízvizsgálati hatósági engedéllyel rendelkező vizsgálati helyek. 

Feladat:
· védekezők ivóvízzel, teával, meleg élelemmel való ellátása
· szükségillemhelyek fertőtlenítése, tisztálkodási lehetőségek biztosítása
· kitelepített, kimenekített emberek ellátása, mentesítése, fertőtlenítése. 
A mentesítési, fertőtlenítési feladatok:
· adattárak pontosítása (lakossági, épületek, ivóvíz, állatállomány, élelmiszer, takarmány, veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok, szivattyútelepek, befogadóhelyek, ivóvíz-, ásványvíz palackozók, stb.)
·  a kialakult helyzet tisztázása, a szükséges feladatok végrehajtása, az alkalmazás, a felszámolás tervezése, szervezése, kiemelten a mentesítés, fertőtlenítés végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása (fertőtlenítő, mentesítő anyagok, RBV. szolgálat alkalmazásának tervezése)
·  az eredeti helyzet visszaállítása
A normál élet visszaállításának feladatai:
· kárfelmérés, kárrendezési feladatok megszervezése, koordinálása
·  segélyek fogadásának, elosztásának megszervezése, koordinálása
· ideiglenes helyreállítási munkák tervezésének koordinálása
· mentesítés, fertőtlenítés végrehajtásának koordinálása
· járványveszélyt okozó tetemek elszállításának, megsemmisítésének koordinálása
· a közművek beüzemelésének koordinálása
· a lakosság visszatelepítésének megszervezése, irányítása, koordinálása
·  a veszélyelhárítás során felmerült költségek elszámolásában való részvétel. 

7. Fejlesztési javaslatok

- Sülysáp Város rendezési tervének tervtárgyaló egyeztetésein elhangzottak alapján a Tápió 
völgyében Sülysáp nyugati közigazgatási határában egy záportározó megépítése szükséges, amely azt a célt szolgálná, hogy a hirtelen lezúdult csapadékot felfogja, tárolja, melyet zsiliprendszeren keresztül lehetne elvezetni az Alsó-Tápióba.

- Sülysáp Város Önkormányzat köztisztasági rendelete magában foglalja többek között, hogy Sülysáp lakossága köteles a háza előtti vízelvezető árkok és átereszek folyamatos karbantartására, tisztítására, melynek többé-kevésbé eleget is tesz a lakosság. Cél a vízelvezető árkok jókarba helyezésével azt követően a folyamatos fenntartás biztosítására történő fejlesztések elvégzése (gépek beszerzése, lehetőség szerint költségkeret elkülönítése pénzügyi forrás keresése). A jelen tervdokumentáció 9.sz. mellékletében található formanyomtatvány kitöltésével az árkok állapota a polgári védelem helyi képviselője által meghatározott időközönként, de legalább kétévente felülvizsgálható.

- A Szőlőstelepi-ág illetve a Szőlőstelep teljes vízrendezési célú felmérése, rekonstrukciója, jókarba helyezése, fenntartás biztosítása (esetlegesen közfoglalkoztatási munkaprogram keretein belül - az OKP pályázatainak figyelése, pályázat benyújtása), különös figyelemmel a Magdolna úti áteresz megfelelő magassági szintezésére. (Az áteresz befolyó oldala magasabban van, mint az elvezető árok  Mátyás K. u. - Tavasz u. kereszteződésben mért folyásfenék szintje) A fejlesztési javaslati pontban kiemelten fontos továbbá a 0404/25 ingatlanon található földdepónia felszámolása, a Szőlőstelepi-ág topográfiai térkép szerinti medernyomvonalának helyreállítása.

- A település vízrendezési célú felmérése az 1988. évben a Közép-Duna-völgyi Vízgazdálkodási Társulatok Egyesülése által 795-I-P-144 tervszámon "Sülysáp belterületi vízrendezés tanulmányterve" című dokumentációban foglaltakkal összhangban (a dokumentáció adatszolgáltatás keretein belül a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság I. szakaszmérnökség tervtárából beszerezhető)

- A Sápi patak, Alsó-Tápió belterületi és alvízi külterületi szakaszain a fenntartási munkák folyamatos elvégzésének biztosítása, esetlegesen közfoglalkoztatási munkaprogram keretein belül (az OKP pályázatainak figyelése, pályázat benyújtása) Megjegezzük, hogy a vízi társulatok jövője bizonytalan, a fenntartási munkák elvégzése nem garantált. Tisztázni szükséges a meder jövőbeni kezelőjével  a fenntartási munkák elvégzésére vonatkozó koncepciót. Amennyiben a belterületi szakasz kezelője az Önkormányzat lesz, értelemszerűen a fent említett feladatok elvégzéséhez szükséges források biztosítása a felsorolt esetleges megoldási lehetőségeket figyelembe véve.

- A Sápi tavak feletti, vagy a tavak és az Alkotmány u. közötti szakaszon esetleges vésztározó megépítés lehetőségének felülvizsgálata


8. Alkalmazott jogszabályok

Jelen helyi vízkár-elhárítási terv az 1995. évi LVII. törvény „A vízgazdálkodásról”, a 232/1996. (XII. 26.) Kormány rendelet „A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól”, a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet „Az árvíz- és a belvízvédekezésről” valamint a 60/1997. (IV.18.) Kormány rendelet „Az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól”  jogszabályok előírásai alapján készült.





















Dokumentumok, mellékletek

1.sz melléklet- Fokozat elrendelő mintaokmány
2.sz. melléklet - Fokozat mérséklő mintaokmány
3.sz. melléklet – A védekezésben együttműködők elérhetőségei, védekezés irányítás rendje
4.sz. melléklet – Közerő (polgári erő) mozgósítási terv
5.sz melléklet- Közerő (polgári erő) kiállítási terv
6.sz. melléklet – Kiürítési és mentési terv
7.sz. melléklet – Védekezéshez rendszeresített induló készlet
8.sz. melléklet - Védelmi napló vezetésének szabályai, tartalmi követelmények 
9.sz. melléklet – jegyzőkönyv minta Ár –, és belvízvédelmi lét. éves felülvizsgálatáról
10.sz. melléklet – napi jelentés minta 							           
11.sz. melléklet – nyilvántartások, őrszolgálati jelentések formanyomtatványai		























1. [bookmark: _Toc301166232]sz MELLÉKLET: Fokozat elrendelő mintaokmány




	
	[bookmark: _Toc301166131][bookmark: _Toc301166233]                       POLGÁRMESTERE
Tel  : 
FAX: 
E-mail:


Ikt..sz.:									sz. példány

[bookmark: _Toc301166132][bookmark: _Toc301166234]HATÁROZAT

ÁRVÍZVÉDELMI/BELVÍZVÉDELMI KÉSZÜLTSÉG ELRENDELÉSÉRE
A  vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26) számú Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésben biztosított jogkörömben eljárva a ………………………………………….………………………………
…………………..…….………………………………..  miatt a kialakult helyzetre való tekintettel, 
                                
…......................................-n  …......... órától
[bookmark: _Toc301166133][bookmark: _Toc301166235]FOKÚ ÁRVÍZVÉDELMI / BELVÍZVÉDELMI[footnoteRef:2] KÉSZÜLTSÉGET
ELRENDELEM! [2:  A megfelelő aláhúzandó] 


A védekezés ideje alatt a Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart a 
fenti címen és telefonszámokon.
A VÉDELEMVEZETŐ A                        mobiltelefon számon érhető el.
Az árvízvédelmi törzs kezdje meg a munkáját, és a védekezési napló vezetését. Mivel a határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért határozatot egyszerűsített formában (indoklás nélkül) hoztam meg.
A határozat készült:   példányban
Egy pld. egy lap
A határozatot kapják :
1. sz. pld. Polgári Védelmi helyi szervezet: helyben 
2. sz. pld. Nagykátai Járás  Helyi Védelmi Bizottság (Fax : 06-29-440-086)
3. sz. pld. KDV- VIZIG I. szakaszmérnökség (Fax:06-1-277-3272)
4. sz. pld. KDV-VIZIG Központ(Fax:06-1-477-3519)
5. sz. pld. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ceglédi Kirendeltség (Fax.:06-53-505-030)
6. sz. pld. Tűzoltóság Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Védekezésbe bevonandó szervezet) helyben
7. sz. pld. PMKH Monori Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete - Nagykátai Kirendeltség (Fax.:06-29-440-278)
8. sz. pld. Monori Rendőrkapitányság Vezetője (Fax: 29/410-726)
9. sz. pld. Katonai igazgatási szerv Vezetője (Fax: 06-1-236-5225)

	
Kelt….....................,       
PH.
								          Polgármester











2. sz. MELLÉKLET: Fokozat mérséklő  mintaokmány




	
	[bookmark: _Toc301166134][bookmark: _Toc301166236]                       POLGÁRMESTERE
tel  : 
FAX: 
E-mail:


Nyt.sz.:									sz. példány

[bookmark: _Toc301166135][bookmark: _Toc301166237]HATÁROZAT

ÁRVÍZVÉDELMI/BELVÍZVÉDELMI KÉSZÜLTSÉG ELRENDELÉSÉRE
A  vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26) számú Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésben biztosított jogkörömben eljárva a ………………………………………….………………………………
…………………..…….………………………………..  miatt a kialakult helyzetre való tekintettel, 
…......................................-n  …......... órától
[bookmark: _Toc301166136][bookmark: _Toc301166238]FOKÚ ÁRVÍZVÉDELMI/BELVÍZVÉDELMI[footnoteRef:3] KÉSZÜLTSÉGET
FOKÚ ÁRVÍZVÉDELMI / BELVÍZVÉDELMI KÉSZÜLTSÉGRE
MÉRSÉKLEM! [3:  A megfelelő aláhúzandó] 


A védekezés ideje alatt a Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart a 
fenti címen és telefonszámokon.
A VÉDELEMVEZETŐ A                        mobiltelefon számon érhető el.
Az árvízvédelmi törzs kezdje meg a munkáját, és a védekezési napló vezetését.
[bookmark: _Toc301166137][bookmark: _Toc301166239]Mivel a határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért határozatot egyszerűsített formában (indoklás nélkül) hoztam meg.
A határozat készült:   példányban
Egy pld. egy lap

A határozatot kapják :
1. sz. pld. Polgári Védelmi helyi szervezet: helyben 
2. sz. pld. Nagykátai Járás  Helyi Védelmi Bizottság Fax : (Fax : 06-29-440-086)
3. sz. pld. KDV- VIZIG I. szakaszmérnökség (Fax:06-1-277-3272)
4. sz. pld. KDV-VIZIG Központ(Fax:06-1-477-3519)
5. sz. pld. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ceglédi Kirendeltség (Fax.:06-53-505-030)
6. sz. pld. Tűzoltóság Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Védekezésbe bevonandó szervezet) helyben
7. sz. pld. PMKH Monori Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete - Nagykátai Kirendeltség (fax.:06-29-440-278)
8. sz. pld. Monori Rendőrkapitányság Vezetője (Fax: 29/410-726)
9. sz. pld. Katonai igazgatási szerv Vezetője  (Fax: 06-1-236-5225)
Kelt….....................,       
PH.
								          Polgármester
Készítette: 

















3.sz. MELLÉKLET – A védekezésben együttműködők elérhetőségei, védekezés irányítás rendje



	A védekezésben részt vevő szervezetek, külsős vállalkozók, egyéb civil szervezetek felsorolása

	Szervezet pontos megnevezése
	Vezetője
	Cím
	Telefon/Fax
	Mobil
	e-mail cím

	Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
	Horinka László védelemvezető
polgármester
	2241 Sülysáp Szent István tér 1
	0629 435-001
0629 435-003
	
	horinka.laszlo@sulysap.hu

	Tűzoltóság Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
	Minkó József parancsnok
	2241 Sülysáp Szent István tér1
	06-30-525-7103
	
	
sulysapote@hotmail.com

	Pest Megyei Rendőr-Főkapítányság Monori
Rendőrkapitányság Sülysápi Rendőrős
	Naszvadi Gábor
mb.őrsparancsnok
	2241 Sülysáp Malom u. 1
	06-29-435-025
	
	

	Polgárőrség:Sülysáp
Polgárőr Egyesület
	Pálinkás Imre
	2241 Sülysáp Szent István tér1
	06-29-435-001
06-29-435-003
	
	

	Faluszolga Kft.
	Füles József
	2241 Sülysáp, Vasút  u. 154.
	06-29-435-065
	06/30-567252
	

	
	Cseri Tamás védelemvezető-helyettes
	
	
	06/30 6008431
	

	Országos Mentőszolgálat:  Nagykáta Mentőállomás

	Farkas Éva Mentőtiszt, állomásvezető
	2760 Nagykáta
Petőfi S. u. 1.
	0629 440-100
	
	katamento@citromail.hu

	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ceglédi Kirendeltség
	Tóth László Tű. őrnagy
kirendeltség- vezető
	2700 Cegléd Széchenyi út. 24-26.
	Tel: 0653 311-025
Fax:0653 505-030
	
	cegled.kk@katved.gov.hu


	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
	Perényi Gábor Igazgató
	1088 Budapest
Rákóczi út 41.
	Tel: 061 477-3500
Fax:061 477-3519
	
	titkarsag@kdvvizig.hu


	Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat
	Patócs István
elnök
	2760 Nagykáta, Perczel Mór u.26.
	Tel.: 0629 440-218
Fax: 0629 440-033
	
	thvgt@monornet.hu



	





























	Az önkormányzati védekezés irányítása, végrehajtása.  - Vezetés irányítás rendje

	HVB tagjai
	Név
	Beosztás
	Cím
	Telefon/Fax
	e-mail cím
	Mobil:

	Polgárvédelmi helyi szervezet képviselője-helyi védelemvezető
	Horinka László
	polgármester
	2241 Sülysáp, Szent István tér 1. 
	06-29-435-001
06-29-435-003
	horinka.laszlo@sulysap.hu
	06-20-8230875

	Polgárvédelmi helyi szervezet
Közbiztonsági referens
	Lányi Györgyné
	Közbiztonsági referens
	2241 Sülysáp,
Szent István tér 1.
	06-29-435-001
06-29-435-003
	lanyi.gyorgyne@sulysap.hu

	

	KDV-VIZIG I. szakaszmérnökség
Szakmai irányítás
	Markella Krisztián
	szakaszmérnök
	1211 Budapest
Weiss M. u.2.
	061 2769944
061 2773272
	markella@kdvvizig.hu

	0630 6381623

	Helyi Védelmi Bizottság Elnöke
	Tarnavölgyiné Dr. Tényi Ágnes
	
elnök
	
	0629 641-105
	jegyzo@nagykata.hu 
	

	Katasztrófavédelem  HVB elnökhelyettese
	Torba Csaba
	Tűzoltó alezredes
	2760 Nagykáta
Állomás út 1.
	
	torbacsaba@freemail.hu

	0630 3039579

	Rendőrkapitányság: Monori Rendőrkapitányság
	Szmodics Róbert
	r. alezredes, RK vezetője
	2200 Monor, Kossuth L. u. 86
	29/410-367, 29/410-726
	monorrk@pest.police.hu

	

	Monori Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének vezetője
	Dr. Erdei Krisztina
	Helyettes járási  Tisztifőorvos
	2200 Monor,
Deák F. u. 4.
	0629 413-937
Fax:
0629 410-297
	monor@kmr.antsz.hu
	





A sikeres védekezés végrehajtásához elengedhetetlen a tájékozódás és a nyilvánosság

Helyi védelemvezetés technikai felszereltsége: 2 db gépjármű, (1db kisteherautó, 1db ételszállító), mobiltelefonok, telefonok, fax készülék, számítógépek 

Tájékozódást segítő honlapok:  www.vizugy.hu; www.ovf.hu; www.met.hu
FONTOS: A www.met.hu honlap riasztási előrejelzéseit folyamatosan figyelni kell!!
 
Műszaki segítségnyújtás, további védekezés készlet pótlás (pl. homokzsák szivattyú)  kérhető:
· KDV-VIZIG Központ (tel: 06/1 477-3500; munkaidőn túl ügyeleti telefon:06/30 334-1909)
· Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ceglédi Kirendeltsége(tel.:06/53 311-025, Megyei Főügyelet: 105; 06 1 469-4193












4.sz. MELLÉKLET – Közerő (polgári erő) mozgósítási terv



	
	Megye
Város
Község
	Közerők mozgósításáért, ellátásáért felelősök neve
	Közerők 
elhelyezése, váltás megszervezése
	Közerő anyag, eszk, száll. Felhasználható járművek

	
	Műszaki irányító
(ügyintéző)
	Élelmezési felelős
	Egészségügyi felelős
	Bérjegyzék kezelője
(kifizető)

	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	Sülysáp
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




























5.sz. MELLÉKLET – Közerő (polgári erő) kiállítási  terv




	Közerő felett rendelkezni jogosult neve
	Kéziszerszámokkal rendelkezőmunkaképes emberek brigádokba való beosztása
	Anyagszállításra alkalmas
	Szivattyúkezelők neve, lakcíme
	A község területén állandó telephellyel rendelkező személy-, és tehergépkocsik, vontatók, pótkocsik, szivattyúk meghajtására alkalmas traktorok, motorok
	Meg-
jegyzés

	
	Brigádvezető
Neve, lakcíme
	Brigádtagok neve, lakcíme
	Brigádvezető
Neve, lakcíme
	Brigádtagok neve, lakcíme
	
	Kiállításra köteles szervezet, személy
	GK megn.
frsz-a
	GK teherbíró kép. [t]
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
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6.sz. MELLÉKLET – Kiürítési és mentési terv



	KIÜRÍTENDŐ
	RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ JÁRMŰ
	
	SZÜKSÉGES IDEGEN JÁRMŰ ÉS LÉTSZÁM
	BEFOGADÓ
	ELHELYEZÉS
	ÉLELMEZÉS
	

	TELEPÜLÉS
	CSALÁDOK
SZÁMA
	LAKOSOK
SZÁMA
	SZARVASM.(LÓ)
	SERTÉS
	EGYÉB
	GABONA
	LOVAS-KOCSI
	VÍZIJÁRMŰ
	TEHER GK.
	VONTATÓ
PÓTKOCSI
	KIÜRÍTÉSI IDŐ
	Tgk.,Vontató, Pótkocsi
	KÖZERŐ
	KARHAT.
	TELEPÜLÉS
	TÁVOLSÁG
	Középületben
	Magánosnál
	Közös konyhában
	Magánosnál
	Egészségügyi  személyek

	
	
	Fő
	db
	db
	db
	t
	db
	db
	db
	db
	óra
	db
	Fő
	Fő
	
	km
	Fő
	Fő
	Fő
	Fő
	Fő

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	SÜLYSÁP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

















A kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés a 60/1997. (IV.18.) Kormány rendelet alapján történik.
„Kitelepítés: minősített időszakban, valamint veszélyhelyzetben a veszélyeztető esemény által sújtott vagy azzal fenyegetett területen élő személyeknek, illetve az ott található, létfenntartásukhoz szükséges anyagi javaknak tervezett, az arra jogosult döntésén alapuló szervezett kivonása.”
„Kimenekítés: az a tevékenység, amikor a kitelepítésre nincs elég idő és a veszélyeztető esemény hatása alatt szükséges a lakosság gyors kivonása.”
„Visszatelepítés: a lakosságnak a lakóhelyére, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javaknak az eredeti helyére történő, az arra jogosult döntésén alapuló szervezett visszajuttatása.”  

Kitelepítés minősített időszakban, valamint veszélyhelyzetben rendelhető el, ha a veszélyeztető esemény által érintett területen élő lakosság, illetve a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme más módon nem valósítható meg.
A kitelepítés elrendelésére a polgármester jogosult.
Kitelepítésre akkor van szükség, ha az előrejelzések és helyszínen tapasztaltak szerint a Sápi tavak esetleges keresztgátjának szakadása miatt a Kossuth L utcai mély fekvésű ingatlanoknál a víz az építményeket elöntéssel fenyegeti és az állapot tartósan fennáll.
A kialakult veszélyeztetettségről, illetve a kitelepítés szükségességéről a polgármester a járási HVB elnökét haladéktalanul értesíti, halasztást nem tűrő esetben – a járási HVB elnökének utólagos tájékoztatásával – elrendeli a végrehajtást. A kitelepítésről szóló felhívást a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
A kitelepítés elrendelője (polgármester) a lakossággal együtt elszállítható személyes javak tekintetében mennyiségi korlátozásokat vezethet be. Amennyiben az a kitelepítés szervezett végrehajtását nem akadályozza, biztosítani kell, hogy a lakosság a polgármester részére történő bejelentése mellett a lakóhelyét saját közlekedési eszközzel hagyhassa el, illetőleg veszélyeztetett területen kívül, általa megválasztott helyre távozhasson.
A kitelepítést követően a terület és a lakosság visszamaradó anyagi javainak őrzés – védelmét a rendőrség – szükség esetén a fegyveres erők e feladat elvégzésére kijelölt egységeivel együtt – végzi. 
A kitelepítést követően a területre történő belépés közegészségügyi, közbiztonsági okból külön engedélyhez köthető.
A kitelepített lakosság elsősorban intézményben vagy személyek elhelyezésére szolgáló épületben, illetőleg szükségtáborhelyen helyezhető el. Ilyen lehetőség hiányában, vagy ha az elhelyezés a kitelepítettek egészséget súlyosan veszélyeztetné, a kitelepítettek a lakosságnál is elhelyezhetők. A kitelepítés és befogadás során a családtagokat lehetőleg ugyanazon településen és lehetőleg azonos intézményben – épületben – kell elhelyezni.
A kimenekítésre a kitelepítés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelméről a polgármester irányításával a polgári védelmi szervezetek és polgári szervek vezetői gondoskodnak.
A kitelepítés ideiglenes jellegű védelmi intézkedés, a veszélyeztető esemény elmúltával, illetve a következmények felszámolása után haladéktalanul intézkedni kell a lakosság visszatelepítésére.
Visszatelepítés csak polgármesteri elrendelésre kezdhető meg, előtte a fogadókészséget biztosítani kell az eredeti lakóhelyen (fertőtlenítés, kisebb károk helyreállítása, elemi lakhatási feltételek biztosítása).







7.sz. MELLÉKLET – Védekezéshez rendszeresített induló készlet


	A védekezés megindítására rendszeresített induló készlet

	Ssz.
	Eszköz
	Db szám és műszaki jellemzők
	Tárolás helye címe

	Kontakt személy neve
	Mobil telefon

	1.
	Homokzsák
	-
	
	
	

	2.
	Kéziszerszám(csákány, ásó, lapát, fáklya stb.)
	10
	2241 Sülysáp, Vasút u. 154.
	


Faluszolga Kft.
Füles József

	06-30-567252

	3.
	Aggregátor
	1
	2241 Sülysáp, Vasút u. 154.
	
	

	4.
	Szivattyú
Lombardini 450l/perc
	1
	2241 Sülysáp, Vasút  u. 154.
	
	

	5.
	Teherautó
MAN 
	3
	2241 Sülysáp, Vasút u. 154.
	
	

	6.
	2db JCB homlokrak.mélyásó
	2
	2241 Sülysáp, Vasút u. 154.
	
	

	7.
	Szippantós teherautó
Szippantós erőgép
	2
1
	2241 Sülysáp, Vasút u. 154.
	
	


	

 Egyéb felszerelések:
-	fehér színű jelzőzászlók: NINCS/VAN
-	sárga színű jelzőzászlók, NINCS/VAN 
-	piros színű jelzőzászlók, NINCS/VAN
-	szivattyúk, NINCS/VAN
-	reflektorok, NINCS/VAN
-	nagy teljesítményű kézi lámpák (elemes vagy akkumulátoros) NINCS/VAN
-	tartalék elemek vagy akkumulátorok NINCS/VAN	

Védelmi eszközök és anyagok tételesen

Ásó: ..5.db						Lapát: 	5...db
Balta: 1...db						Ácskapocs..-.db
Fűrész: .1.db						Csáklya:..-. db
	Talicska: .6..db					Csónak:...  -   db
	Zsák: -...db						Világító eszköz:..-..db
	Deszka:  .1..m3					Gerenda:..-..db
	Palló: ..1.m3						Rőzse (kéve): ..-.db
	Karó: 25...db						Terméskő:...-.db
	Homok:  70 m3					Huzal:..-..db

















8.sz. MELLÉKLET - Védelmi napló vezetésének szabályai, tartalmi követelmények





	
A védelmi napló a helyi vízkárelhárítási tevékenységről készült egyetlen olyan okmány, amely az ellenőrzés, a műszaki-gazdasági elszámolás alapja, ezért feltétlen gondos vezetést kíván!
1./ Védelmi naplót a helyi vízkárelhárítási tevékenységről folyamatosan kell vezetni, a megtett intézkedéseket azonnal be kell jegyezni.
2./ A naplóbejegyzéseket időrendben, a dátum és az idő percnyi pontosságú megjelölésével, a bejegyző aláírásával kell megtenni.
3./ Többek közt naponta bejegyzendő:
	- az elvégzett védekezési munka
	- a felhasznált eszközök mennyisége
	- a védekezésben résztvevők létszáma
	- az ügyelet átadás-átvétel
	- a társszervektől kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, intézkedések.
4./ A védelmi naplóba csak a védelmi törzs és az ügyeleti szolgálat tagjai tehetnek bejegyzést.
5./ A védelmi naplót a helyi védelmi törzs központi irodájában kell tartani úgy, hogy a védekezés ideje alatt betekintés és bejegyzés céljából bármikor hozzáférhető legyen.
6./ Célszerű fénykép dokumentációt készíteni
7./ Legyen összhangban a vis maior bejelentésekhez kapcsolódó irat dokumentációval
8./ A védelmi fokozat elrendeléséről/megszüntetéséről, illetve a védekezéssel kapcsolatos eseményekről, intézkedésekről vezetett védelmi naplót, napi jelentéseket az illetékes vízügyi igazgatóságnak és megyei védelmi bizottságnak a tárgynapot követő 7 óráig meg kell küldeni.























VÉDELMI NAPLÓ MINTA














	ssz.
	Esemény
	Tett intézkedések, felhasznált eszközök mennyisége, a védekezésben résztvevők létszáma, a társszervektől kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, intézkedések

	
	Idő
	Tartalma
	Kitől
	Kinek
	Továbbítva
	Leírása

	
	Hónap
	Nap
	
	
	
	Hónap, Nap
	Óra, Perc
	Kinek
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	
	
	
	
	




























9.sz. MELLÉKLET – jegyzőkönyv minta Ár –, és belvízvédelmi lét. éves felülvizsgálatáról


JEGYZŐKÖNYV
(MINTA)


Készült: 
Tárgy: ............................... önkormányzat ár- és belvízvédelmi műveinek .......... évi felülvizsgálata. 

Jelen vannak: 

	Név
	Cím
	Beosztás

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



A felülvizsgálat megállapításai a következők: 
1. A külterületen és belterületen az önkormányzat kezelésében lévő belvízvédelmi 
létesítmények mennyiségének, állapotának felülvizsgálata (nem értendő ide az 
önkormányzati tulajdonú, de a vízgazdálkodási társulat által üzemeltetett csatorna): 

	Megnevezés
	Belterületet mentesítő belvízvédelmi művek

	
	Hossza
(m)
	Állapota
(jó, megfelelő, felújítandó, változó)
	Kaszáltság
(%)
	Feliszapolódott-ság (tól-ig;  cm)
	Darabszám/
térfogat
	Kiépítettség
(%)[footnoteRef:4] [4:  Kiépítettség= meglévő vízelvezető létesítmények hossza/szükséges vízelvezető létesítmények hossza*100] 


	Zárt csatorna (nem áteresz)
	
	
	
	
	
	

	Nyílt hagyományos lapburk. Rend.csatorna
	
	
	
	
	
	

	Nyílt korszerű előregyártott elemmel burk. csat.
	
	
	
	
	
	

	Nyílt földmedrű csat.
	
	
	
	
	
	

	Folyóka
	
	
	
	
	
	

	Szikkasztóárok
	
	
	
	
	
	

	Csatorna mindösszesen
	
	
	
	
	
	

	Záportározó
	
	
	
	
	
	

	Szivattyúállás
	
	
	
	
	
	













	Megnevezés
	Külterületet mentesítő belvízvédelmi művek

	
	Hossza
(m)
	Állapota
(jó, megfelelő, felújítandó, változó)
	Kaszáltság
(%)
	Feliszapolódott-
ság (tól-ig;  cm)
	Darabszám/
térfogat

	Zárt csatorna (nem áteresz)
	
	
	
	
	

	Nyílt hagyományos lapburk. Rend.csatorna
	
	
	
	
	

	Nyílt korszerű előregyártott elemmel burk. csat.
	
	
	
	
	

	Nyílt földmedrű csat.
	
	
	
	
	

	Folyóka
	
	
	
	
	

	Szikkasztóárok
	
	
	
	
	

	Csatorna mindösszesen
	
	
	
	
	

	Záportározó
	
	
	
	
	

	Szivattyúállás
	
	
	
	
	



Szöveges értékelés: 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

2. Az önkormányzati kezelésben lévő árvízvédelmi létesítmények állapota 
Bel és külterületen található az önkormányzat kezelésében lévő II. rendű árvízvédelmi 
töltések, műtárgyak állapota: 
• töltések hossza: ............................ (km) 
• töltések kaszáltsága: ............................ (%) 
• műtárgyak állapota: (jó, rossz, megfelelő, felújítandó): ............................ 
• kiépítettség: ............................ (%) 

3. Védelmi szervezet, személyi és eszközállomány, védelmi és fenntartó gépek: 
Védelmi terv és szervezet: 
• A település rendelkezik-e védelmi tervvel: igen - nem 
• Védelmi terv elkészítése folyamatban van: igen - nem 
• A tervet a vízügyi Igazgatóságnak meg kell küldeni, és minden évben aktualizálni kell. 
A  védelmi terv aktualizálva van-e: igen - nem 
[bookmark: BM36]













3.1 A közerő mozgósítási és kiállítási tervében szereplő fontosabb adatok

• Létszám: ...................... fő 
• Brigádok száma: ...................... db 
• Védelmi eszközök, főbb anyagok, felszerelések felsorolása: 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
• Védekezésnél igénybe vehető gépek típusa - darabszáma, szivattyúk típusa - darabszáma: 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
4. Rövid és hosszú távú feladatok megfogalmazása 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

• Van-e a településnek vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező belterületi vízrendezési 
terve?  nincs - van (a terv összesen ........... csatorna km-re vonatkozik) 

•Fejlesztési és fenntartási munkák: 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
Megjegyzések, észrevételek: 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 
...............................................................................................................
..............................................................................................................




















10. melléklet 

NAPI JELENTÉS


……………………….[footnoteRef:5] település ………….év……………hó…………napján végzett vízkár elhárítási munkáiról.  [5:  település neve] 


Árvízvédekezés: 
Az esemény rövid leírása: 
Elöntött terület: (ha) 
Veszélyeztetett közigazgatási terület: 
Fokozat elrendelésének időpontja: 
A védekezésben résztvevők létszáma, alkalmazás ideje (táblázatok szerinti bontásban): 
A védekezésbe bevont technikai eszközök: 

- közúti jármű: 
- munkagép: 
- szivattyú: 
Külső erők-eszközök részvétele a védekezésben: 
A védekezés során felhasznált főbb anyagok (pl. zsák, faanyag, homok, üzemanyag stb.): 
- ………………….(db) 
- ………………….(m3 
- ………………….(l) 
Az elmúlt 24 órában keletkezett károk: 
Napi végzett munka leírása: 
Beavatkozás során felmerült problémák: 
Egyéb: 
Kitelepítés, kimenekítés, illetve szükségelhelyezés: 

……………………, …………év……………hó………..nap
 
………………………..[footnoteRef:6] [6:  polgármester
] 



Tartalmi és formai követelmények: 
a) A jelentés rövid, tömör, lényegre törő legyen. 
b) A jelentés ellenőrzött és felelős, illetékes által adott információkra épüljön. 
c) A jelentés szakmailag megalapozott, ugyanakkor közérthető legyen, abból következtetéseket lehessen levonni és döntéseket lehessen hozni. 
d) A jelentés ne tartalmazzon indokolatlanul idegen szavakat, kifejezéseket. 
e) Lehetőleg írják ki a szervezetek, társaságok neveit, majd a (a továbbiakban: … ) rövidítést alkalmazza. 
f) Az esemény leírása ne az eseménynapló kivonata legyen. 
g) Egész, kerek mondatokban fogalmazzanak, a jelentés ne tartalmazzon szakmailag nem elfogadott kifejezéseket, még idézőjelben sem. 
h) A jelentést a polgármester vagy az általa megbízott helyettesítő személy írja alá





11.sz. melléklet - Nyilvántartások, őrszolgálati jelentések nyomtatványai


	Település
	ALAPADATOK
	FELSZERELÉSEK, ANYAGOK

	
	Településen élők (fő)
	
	Áramszolgálztatás nélkül maradt fogyasztók (db)
	Gázszolgálztatás nélkül maradt fogyasztók (db)
	Vízszolgáltatás nélkül maradt fogyasztók (db)
	Lezárt utak (db)
	Lezárt határátkelőhelyek (db)
	Kitelepített lakosság
	Összedölt, nem helyreállítható ingatlanok (db)
	 Károsodott ingatlanok (db)
	Szivattyú
	Homokzsák

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kitelepítésben érintettek (db)
	Kitelepített személyek (fő)
	Elhelyezés
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Önkormányzati (fő)
	 Rokonok (fő)
	 Egyéb (fő)
	
	
	 Katasztrófavédelem (db)
	 Vízügy (db)
	 Önkormányzat (db)
	 Önkormányzati, önkéntes tűzoltó (db)
	 Közművek, szolgáltatók (db)
	 Egyéb szervezetek (db)
	 Szivattyú összesen (db)
	 Katasztrófavédelem (db)
	 Vízügyi (db)
	 Önkormányzati (db)
	 Homokszák összesen (db)

	SÜLYSÁP
	  
	 
	  
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	
	  
	 
	  
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	
	
	
	0

	
	  
	 
	  
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	
	
	
	0

	
	  
	 
	  
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	
	
	
	0

	ÖSSZESEN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ÁTHOZOTT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IDŐSZAKI ÖSSZES
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0







	I/1. BELVÍZ

	
Elrendelt készültségi fokozatok
	Elöntött terület (ha)
	
Település (Kerület)
	
Veszélyeztetett épület 
(db)
	
Megsérült épület 
(db)
	
Életveszélyes vagy leomlott épület 
(db)
	
Kitelepített lakosság
(fő)
	
Kimenekített személyek (fő)

	
Kimenekített állatok
(db)

	Száma (szakasz)
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	II.
	III.
	Rendkívüli
	
	
	Állami
	Önkormányzati
	Magán
	Egyházi
	Összesen
	Állami
	Önkormányzati
	Magán
	Egyházi
	Összesen
	Állami
	Önkormányzati
	Magán
	Egyházi
	Összesen
	Felnőtt
	Gyermek
	Állapotos nő
	Gondozásra szoruló
	Összesen
	Göngyölített
	
	Baromfi
	Lábasjószág
	Egyéb háziállat
	Vadállomány
	Összesen
	Göngyölített

	Megye

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Stb. ….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	0
	0
	0
	ÖSSZESEN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	I/2. ÁRVÍZ

	Felszíni vízfolyás
	
Elrendelt készültségi fokozatok
	Elöntött terület (ha)
	
Település (Kerület)
	
Veszélyeztetett épület 
(db)
	
Megsérült épület 
(db)
	
Életveszélyes vagy leomlott épület 
(db)
	
Kitelepített lakosság
(fő)
	
Kimenekített személyek (fő)

	
Kimenekített állatok
(db)

	
	Hossza
(km)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I.
	II.
	III.
	Rendkívüli
	
	
	Állami
	Önkormányzati
	Magán
	Egyházi
	Összesen
	Állami
	Önkormányzati
	Magán
	Egyházi
	Összesen
	Állami
	Önkormányzati
	Magán
	Egyházi
	Összesen
	Felnőtt
	Gyermek
	Állapotos nő
	Gondozásra szoruló
	Összesen
	Göngyölített
	
	Baromfi
	Lábasjószág
	Egyéb háziállat
	Vadállomány
	Összesen
	Göngyölített

	Megye

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Stb. ….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	0
	0
	0
	0
	ÖSSZESEN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0







	Fsz.:
	Település
	Elrendelés
	Visszavonás
	Megjegyzés

	
	
	Elrendelés ideje
	PV állomány
	Technika (db)
	Munkavégzés helye
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